# **Бетонные работы**

Долговечность сооружений из бетона напрямую зависит не только от точности проектных расчетов. Качество выполнения бетонных работ является тем определяющим фактором, который в итоге отражается на прочности и устойчивости конструкций.

*Наш практический опыт и квалификация мастеров – залог успешности монолитного проекта любой сложности. Мы знаем особенности всех видов бетонов и тонкости их укладки.*

Сотрудничая с нами, вы не столкнетесь с неисполнительностью рабочих, нарушениями технологии или отступлениями от рабочих чертежей.

## **Как рассчитывается стоимость услуги**

Предложенные цены на бетонные работы будут полностью расшифрованы и зафиксированы в договоре. Даже неопытный человек способен проанализировать объективность сметы, «разложенной по полочкам».

Основной критерий ценового подхода определяется площадью бетонирования и сложностью операций. Надо понимать, что стоимость устройства полов, стен и лестницы будет отличаться. Расценки часто устанавливаются на каждую рабочую стадию, включая возможный демонтаж предыдущих элементов.

## **Виды бетонных работ**

Цельные бетонные объекты признаны наиболее целесообразными с практической и экономической точки зрения.

### **Монолитные фундаменты**

Это база любого здания, а значит бетонные работы производятся здесь тщательно и ответственно. Мы возводим все виды фундаментов, востребованных у застройщиков – ленточные, свайные, столбчатые, плитные. Основания надежно защищены гидроизоляцией от грунтовых вод и поверхностной влаги. Если проектом предусмотрен подвал или погреб – построим для вас и такой вариант.

### **Стены, вертикальные опоры, перекрытия**

Прочность бетонной стены толщиной 12 см соответствует аналогичному параметру кирпичной кладки 25 см или 65 см из пеноблоков. Сравнение говорит само за себя, а значит в выборе именно монолита для строительства нет повода сомневаться.

Роль надежного каркаса здания не нужно объяснять, ведь на них закрепляется много конструктивных элементов. Поэтому монолитные колонны должны быть выполнены с безупречным качеством, тем более, что на них еще возлагаются декоративные функции. Залить опоры можно любой формы – квадратной, круглой, прямоугольной.

Монолитные перекрытия устраиваются в опалубке, которая фиксируется на специальных стойках (треногах). Горизонтальность конструкции должна быть идеальной, для чего в процессе ее формирования проводят корректировку расположения треног в зависимости от показаний строительного уровня.

Мы готовы залить разные виды таких элементов:

* простые безбалочные с пролетом до 3 м;
* балочные – с опорой на прогоны на расстоянии более 3 м;
* кессонные – с укладкой особым способом.

Очевидно, что цена перекрытия в каждом случае будет самостоятельная.

### **Бетонные полы**

Требования к ним в последнее время заметно повысились. Упрочненные полы с добавлением в верхний слой красящих пигментов и других наполнителей – новое слово в устройстве покрытий с улучшенными эстетическими показателями.

**Заказывайте у нас монолитные работы уверенно!**

