# **Кладочные работы**

Дома из штучных материалов строились десятилетиями, и многие застройщики по-прежнему отдают им предпочтение. Причины понятны – кладка стен сама по себе ассоциируется у людей с добротностью, надежностью и долговечностью жилья.

*Мы выполняем кладочные работы в Калуге и Калужской области с использованием самых популярных мелкоштучных изделий по доступным ценам при высоком качестве.*

## **Кладка из кирпича**

Рабочий (рядовой) кирпич выпускается разных цветов, но это не играет особой роли – такая кирпичная кладка обычно скрывается под отделочным слоем. Основная характеристика – марка: чем она больше, тем выше прочность изделия.

Из рабочего кирпича возводятся стены различной конфигурации, например – радиусные, в форме треугольника. Если работы выполнены правильно, то сооружение способно стоять веками.

## **Блочные стены**

Сегодня кладка из блоков заметно потеснила кирпичную. Это обусловлено выпуском легкобетонных изделий, а также совершенствованием производства строительной керамики.

## **Блоки из ячеистых бетонов**

Изготавливаются по разным технологиям: пеноблоки – путем обычной формовки, газобетонные – автоклавным методом. Они не могут считаться идентичными, но технология кладки пеноблоков и изделий из газобетона практически ничем не отличается.

Газобетонные блоки укладываются только на специальный клей слоем около 3 мм. Пеноблоки в зависимости от схемы перевязки могут закрепляться с помощью клея или кладочного раствора при толщине шва 10–13 мм.

Предвзятое мнение о том, что такие дома недолговечны, сложилось по причине неправильного строительства в частном секторе. Первоначально кладочные работы велись по технологии, применяемой для кирпича, что недопустимо для кладки газобетонных блоков – два материала имеют разные характеристики.

### **Керамоблок**

Характеризуется пустотелой пористой структурой и размерами, отличными от обычного строительного кирпича. Сам материал используется в качестве стенового, а отделка фасада выбирается любая. Оптимальные варианты декорирования – лицевой кирпич, обычная или утепляющая штукатурка.

Успех предложения на рынке обусловлен не только его экономичностью. Не меньшую роль в кладке керамических блоков играет комплектность. В поставках с основными изделиями предлагаются дополнительные детали (угловые, доборные и другие), а также специальные элементы для формирования стен.

*Выбирайте свой вариант, звоните нам и оформляйте заказы!*

