# **Заливка бетонной чаши бассейна**

Потребителю нет необходимости оценивать возможности каждой технологии устройства бетонной чаши бассейна при выборе способа работ. Это задача для профильных специалистов, и мы рады предложить свои услуги.

Монолитная бассейновая конструкция была и остается приоритетной. Она способна выдерживать многотонные нагрузки и позволяет выполнить различные виды отделки. Пользоваться ей смогут даже ваши потомки, но при условии, что качество выполненного монолита будет безукоризненным.

Подходите к выбору подрядчика обдуманно. Только подлинные мастера соответствующей квалификации и большим практическим опытом произведут заливку бетонной чаши бассейна на должном уровне.

## **Основные требования и рабочий процесс**

Используемый материал – тяжелый бетон высоких марок с пластифицирующими и гидрофобными добавками (водонепроницаемость W6). Для открытых конструкций рекомендован морозостойкий класс F100.

Независимо от того, каким способом возводится чаша – непрерывной заливкой или в 2 приема, присутствуют все технологические этапы для монолитных работ. Рабочий процесс проходит с учетом обязательных элементов и мероприятий:

* заливочных и сливных магистралей;
* дренажа, наружной и внутренней гидроизоляции;
* дополнительных деталей (скиммеров, донного слива, противотока).

Армирование ведется строго по проектным чертежам, при этом укладка арматуры дна при строительстве бассейна выполняется после устройства дренажного слоя и стяжки. Разборка опалубки производится в установленные строительными нормативами сроки, а декоративно-отделочные работы начинаются только после набора бетоном окончательной прочности.

***Обращайтесь к нам уверенно!*** *Мы построим бассейн в Калуге и области любой конфигурации по расценкам, которые действительно заинтересуют.*

